Załącznik nr 2

NOWA KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-BOCZNA- montowana na trójpunktowym układzie zawieszenia z tyłu ciągnika, kompatybilna z ciągnikiem Zetor Proksima 100 plus

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **TAK / NIE - określić** |
| 1. rok produkcji od 2017 do 2018,  |  |
| 2. szerokość robocza min. 1600mm – max. 1800 mm, |  |
| 3. noże rozmieszczone spiralnie na rotorze, |  |
| 4. ilość kompletów noży min. 14 szt., |  |
| 5. masa kosiarki max. 900kg, |  |
| 6. napęd WOM 540, |  |
| 7. napęd na rotor przenoszony paskami linowymi, |  |
| 8. przekładnia ze sprzęgłem zamontowana na zewnątrz ramy, |  |
| 9. przesuw hydrauliczny od osi ciągnika do min. 1600 mm, |  |
| 10. średnica wału kopiującego min. 130mm, |  |
| 11. regulowana wysokość koszenia, |  |
| 12. kąt obrotu głowicy min. 60°, |  |
| 13. wewnętrzne łożyskowanie rotora koszącego, |  |
| 14. wymienne płozy boczne. |  |

\*(jeżeli oferowana kosiarka bijakowa tylno-boczna spełnia wymagania w stopniu wyższym, niż określony przez Zamawiającego, należy podać)

 Bartłomiej Karolczak

 Kierownik

Zakładu Gospodarki Komunalnej

 w Mietkowie